Thông báo mời thầu

**DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG TẠI VIỆT NAM**

Khoản vay số/Tín dụng số/ khoản viện trợ số : Cr.5704-VN

**Tên hợp đồng:** Hỗ trợ cơ sở hạ tầng cho HTX Nông nghiệp dịch vụ Thương Mại Nguyễn Công huyện Đăk Mil (Xây dựng công trình đường giao thông nông thôn và trạm biến áp; Nhà Kho, Nhà bao che máy sấy và Sân phơi )

**Số tham chiếu** (theo Kế hoạch đấu thầu): TDA02-XL02

1. Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận được tài trợ từ Ngân hàng Thế giới để chi trả chi phí cho Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam, tín dụng số Cr 5704-VN, và dự kiến áp dụng một phần để thanh toán theo hợp đồng Hỗ trợ cơ sở hạ tầng cho HTX Nông nghiệp dịch vụ Thương Mại Nguyễn Công huyện Đăk Mil (Xây dựng công trình đường giao thông nông thôn và trạm biến áp; Nhà Kho, Nhà bao che máy sấy và Sân phơi)

2. Thay mặt cho Chủ đầu tư là Sở nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Nông, Ban Quản lý Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam tỉnh Đắk Nông nay mời các nhà thầu hợp lệ nộp hồ sơ dự thầu cho hợp đồng Hỗ trợ cơ sở hạ tầng cho HTX Nông nghiệp dịch vụ Thương Mại Nguyễn Công huyện Đăk Mil (Xây dựng công trình đường giao thông nông thôn và trạm biến áp; Nhà Kho, Nhà bao che máy sấy và Sân phơi )TDA02-XL02. Mô tả sơ bộ công trình(cụ thể trong HSMT):

\* Công trình: Đường giao thông:

+ Loại, cấp công trình: Đường giao thông nông thôn cấp B

- Tổng chiều dài 541,64 m.

- Mặt đường rộng : 3m.

- Lề đường rộng : 0.5x2=1m.

- Độ dốc ngang mặt đường: 2%.

- Độ dốc ngang lề đường: 4%.

- Mái dốc taluy nền: Căn cứ vào điều kiện địa chất vùng tuyến đi qua là đất bazan đề nghị chọn: Mái đốc nền đào : 1/1; Mái dốc nền đắp: 1/1.5. Độ đầm nén của nền đường: Nền đắp xử lý độ chặt K ≥ 0,95.

\* Công trình: Đường dây trung thế và trạm hạ thế:

+ Loại, cấp công trình: Công trình công nghiệp loại năng lượng.

+ Cấp kỹ thuật: Cấp II (đối với cấp điện áp từ 1-110 kv).

+ Đường dây trung thế có chiều dài 1.767 m, trạm biến áp T- 630kVA-22/0,4kV.

+ Tiết diện dây dẫn chính: Tiết diện dây dẫn được chọn là dây AC.95/16. (theo Quy phạm trang bị điện: 11TCN-18-2006).

\* Công trình: Nhà kho:

- Diện tích xây dựng: 300 m2

- Các thông số kỹ thuật

- Chiều dài nhà: L = 30 m.

- Chiều rộng nhà: B = 10 m.

- Chiều cao nhà: H = 5,66 m (tính từ cao độ ±0.000).

\* Công trình: Nhà máy sấy:

+ Diện tích xây dựng: 120 m2.

+ Các thông số kỹ thuật :

- Chiều dài nhà: L = 12 m.

- Chiều rộng nhà: B = 10.0 m.

- Chiều cao nhà: H = 6,6 m (tính từ cao độ ±0.000).

\* Sân phơi: Diện tích xây dựng: 1.500 m2.

+ Giải pháp kết cấu:

- Bê tông sân phơi đá 1x2, M200 dày 10cm.

- 1 lớp vữa lót dày 3cm.

- Làm móng đá 4x6 dày 10cm.

- Gờ chắn BTXM đá 1x2 M150.

- Mặt bằng sân phơi dốc 2% từ tim ra 2 bên để đảm bảo thoát nước.

3. Việc đấu thầu sẽ được thực hiện thông qua thủ tục Đấu thầu Cạnh tranh Rộng rãi Trong nước được quy định trong Quy định Đấu thầu Mua sắm cho Bên Vay Tài trợ Dự án Đầu tư: Đấu thầu Mua sắm Hàng hóa, Công trình, Dịch vụ Phi Tư vấn và Dịch vụ Tư vấn trong Tài trợ Dự án Đầu tư, tháng 7 năm 2016 của Ngân hàng Thế giới (“Quy định Đấu thầu Mua sắm”), và được mở cho tất cả các nhà thầu hợp lệ như xác định trong Quy định Đấu thầu Mua sắm.

4. Chỉ các nhà thầu hợp lệ đáp ứng các tiêu chí về năng lực chính sau đây nên tham dự thầu:

- Được thành lập tối thiểu 3 năm (tức là tối thiểu từ năm 2015).

- Đã thực hiện thành công ít nhất 02 hợp đồng tương tự trong vòng 5 năm gần đây, yêu cầu cụ thể trong hồ sơ mời thầu.

- Tiêu chí về năng lực nhà thầu sẽ được mô tả đầy đủ hơn trong Hồ sơ mời thầu.

5. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể tìm hiểu thêm thông tin từ  địa chỉ dưới và kiểm tra hồ sơ mời chào giá trong giờ hành chính từ 8 giờ 00 đến 17 giờ 00 tại địa chỉ liên hệ ghi ở dưới. Hồ sơ mời thầu được phát hành từ **09 giờ 00 ngày 11/9/2019**.

Ông: Lê Văn Tuấn, Cán bộ mua sắm đấu thầu Dự án.

Địa chỉ : Ban quản lý dự án VnSAT tỉnh Đăk Nông, tầng 02 tòa nhà số 02 Sở Nông nghiệp và PTNT, đường Trần Hưng Đạo, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.

Điện thoại : 02613.779.888

Email: [vnsatdaknong@gmail.com/](mailto:vnsatdaknong@gmail.com/)

6. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể mua một bộ Hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh bằng tiếng Việt bằng cách nộp đơn mua hồ sơ mời thầu tới địa chỉ liên hệ ghi ở dưới và nộp một khoản phí không hoàn lại là 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng). Phương thức thanh toán là Chuyển khoản/tiền mặt. Hồ sơ mời thầu sẽ được gửi cho nhà thầu theo phương thức sau trực tiếp, gửi bằng đường bưu điện với chi phí vận chuyển do Nhà thầu chịu trách nhiệm thanh toán. Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ mời thầu bị thất lạc hoặc bị giao muộn.

7. Hồ sơ dự thầu phải được chuyển đến địa chỉ ghi ở dưới đây vào lúc hoặc trước 09 giờ 00 phút ngày **14 tháng 10 năm 2019***.* Hồ sơ dự thầu nộp muộn sẽ bị loại. Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai với sự hiện diện của đại diện nhà thầu và bất kỳ ai muốn tham gia tại địa chỉ ở dưới đây vào vào lúc 09 giờ 00 phút ngày **14 tháng 10 năm 2019**

8. Tất cả các hồ sơ dự thầu phải kèm theo Bảo đảm dự thầu như quy định trong Hồ sơ mời thầu.

9. Địa chỉ nhắc đến ở trên là: Ban Quản lý Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Đắk Nông.

Người nhận: Lê Văn Tuấn; Cán bộ phụ trách Mua sắm

             Địa chỉ : Tầng 02 tòa nhà số 02 Sở Nông nghiệp và PTNT, đường Trần Hưng Đạo, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.

Điện thoại : 02613.779.888

Email: [vnsatdaknong@gmail.com/](mailto:vnsatdaknong@gmail.com/)